**ПАМЯТКА**

**для граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в быту**

* Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не поручайте надзор за ними детям;
* Не храните топливо, др. горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
* Чтобы не перекалить печь в зимнее время топите в день по 2-3 раза, продолжительностью не более часа;
* Очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раз в три месяца;
* Не оставляйте без присмотра газовые и электроплиты. Перед уходом из дома убедитесь в их отключении;
* Не пользуйтесь повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
* Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
* Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и не используйте несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
* Не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* Не допускайте одновременного включения нескольких электроприборов в одну розетку;
* Не оставляйте детей без присмотра;
* Не допускайте курение в постели, не бросайте окурки;
* Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях;
* Помните, что газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание.

**Если пожар произошел….**

* Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», «112» , сообщив точный адрес;
* Сообщите о пожаре соседям, выведите из здания детей и стариков;
* Отключите электроэнергию, выключите краны подачи газа;
* Приступите к тушению своими силами, если это возможно;
* Если выходы не слишком задымлены, закройте окна и двери горящей квартиры и выходите по наиболее безопасному пути, прикрыв органы дыхания влажной салфеткой и как можно, ниже прижимайтесь к земле;
* Во время пожара пользоваться лифтом запрещается;
* Пожар в квартире можно переждать на балконе или лоджии плотно закрыв за собой дверь.

**Помните пожар легче предупредить, чем потушить!**